{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Modo de Uso","Legenda","Calculadora"],"not_rendered":{"images":6,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Modo de Uso","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[1,11,2,14],[1,18,2,21],[17,2,17,7],[19,2,30,7]]}
[]
[{"$nulls":11},"Exemplos:"]
{"$rows_empty":15}
[null,null,"MODO DE USO"]
[]
[null,null,"• Deve-se escolher o transdutor de corrente por efeito hall open loop com alimentação bipolar para fazer o calculo do erro total;\n• Após a escolha do mesmo deve encontrar dentro de seu datasheet os dados necessários para o calculo conforme os do exemplo que consta na calculadora;\n• Leia também a aba Legenda para entender o significado de cada sigla solicitada;\n• Os datasheets dos exemplos e os valores selecionados estarão ao lado;\n"]

{"sheet":"Legenda","index":1,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11}
[]
[]
[{"$nulls":6},"SIGLAS","UNIDADES"]
[{"$nulls":6},"TA = Temperatura ambiente de operação","°C"]
[{"$nulls":6},"X ou Ɛ = precisão ou erro","%"]
[{"$nulls":6},"VOE ou UOE = Offset elétrico de tensão","mV"]
[{"$nulls":6},"TCVOE = Coeficiente de temperatura do VOE, caso esse valor não sejá dado pode-se calcular utilizando a formula: \nTCVOE = UOT/ΔTA","mV/K"]
[{"$nulls":6},"VOUT ou UOUT = Tensão de saída","V"]
[{"$nulls":6},"TCVOUT = Coeficiente de temperatura do VOUT, caso esse valor não sejá dado pode-se calcular utilizando a formulá:\nTCVOUT = TCS/UOUT","%/K"]
[{"$nulls":6},"ERRO TOTAL = ((X * VOUT) + VOE + ((TCVOE * (TA - @25°C)) + ((TCVOUT  * VOUT * (TA - @25°C))))","V"]
[{"$nulls":6},"% of PIN = Porcentagem da corrente primária nominal","%"]

{"sheet":"Calculadora","index":2,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"merged":[[2,4,2,20],[6,2,6,4],[6,5,6,6],[6,13,6,15],[6,16,6,17]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"CALCULADORA DE ERRO TOTAL PARA TRANSDUTORES EFEITO HALL OPEN LOOP - ALIMENTAÇÃO BIPOLAR"]
[]
[]
[]
[null,null,"CÓDIGO DO TRANSDUTOR",null,null,"HAS 50-S",{"$nulls":7},"CÓDIGO DO TRANSDUTOR",null,null,"HTR 100-SB"]
[]
[]
[null,null,"TA =",80,"°C",null,null,"ERRO TOTAL =",{"$f":"((D12/100*D18))+(D14/1000)+((D16*(D10-25)))/1000+((D20/100*(D18)*(D10-25)))","v":0.39},"V",{"$nulls":3},"TA =",70,"°C",null,null,"ERRO TOTAL =",{"$f":"((O12/100*O24))+(O14/1000)+((T20*(O10-25)))/1000+((T22/100*(O24)*(O10-25)))","v":0.48250000000000004},"V"]
[]
[null,null,"X =",1,"%",null,null,"% of PIN =",{"$f":"IFERROR(((I10/D18)*100),0)","v":9.75},"%",{"$nulls":3},"Ɛ =",2,"%",null,null,"% of PIN =",{"$f":"IFERROR(((T10/O24)*100),0)","v":12.062500000000002},"%"]
[]
[null,null,"VOE = ",20,"mV",{"$nulls":8},"UOE = ",65,"mV"]
[]
[null,null,"TCVOE = ",2,"mV/K",{"$nulls":8},"TAMÁX =",70,"°C"]
[]
[null,null,"VOUT = ",4,"V",{"$nulls":8},"TAMÍN = ",-10,"°C",null,null,"ΔTA = ",{"$f":"O16-O18","v":80},"°C"]
[]
[null,null,"TCVOUT = ",0.1,"%/K",{"$nulls":8},"UOT = ",240,"mV",null,null,"TCVOE = ",{"$f":"IFERROR(O20/T18,0)","v":3},"mV/K"]
[]
[{"$nulls":13},"TCS = ",0.45,"V",null,null,"TCVOUT = ",{"$f":"IFERROR((O22/O24),0)","v":0.1125},"%/K"]
[]
[{"$nulls":13},"UOUT = ",4,"V"]